程序名称：FlashToolCLI
程序版本：FlashToolCLI v4.0.12
V4.0.12
20231016
1.增加了配置路径和版本包路径的中文检查。

V4.0.11
20230829
1.更新了支持QCX216 ECO，支持ROM VERSION列表。

V4.0.10
20230216
1.更新了uart/usb agentboot.bin,支持termode配置。
2.更新了工具支持termode命令


20230210
1.增加了ini配置文件，transpara power off/reset terminate mode support参数，UI使用
2.Image增数据结构加了reserve字段download upgrade ctrl，用于自动下载控制，当前618芯片不支持。
3.增加了termode命令，用于复位时出发动作选择是否poweroff
4.sechead更新 reserve0_3字段变更reserve1_3.
5.增加了包路径不存在及包检查错误。
6.增加automode_not_support，区分UART和USB的配置，用于优先传递是否支持自动下载模式给UI工具。
7.修改了日志,当log.conf配置logging_output.strftime.log，w+, True时，可以按时间创建日志文件。

V4.0.9p01
20221020
1.修复了618从CP程序烧录完继续烧录AP程序时，烧录的AP程序空间错误的烧录
到CP FLASH区域的问题，更新618 uart/usb agentboot.bin解决。
2.修改618 uart agentbootUART1选用51M时钟源，配置时钟使能。

V4.0.9
20220815
1.支持619 FLASH SIZE可配置.

V4.0.7
20220311
1.修正了对下载过程中异常处理进行检查，并关闭串口。

V4.0.6p01
20220225
1.更新agentboot.bin，修正了读取64KB超时问题。

V4.0.6
20220221
1.修复了rom_version未配置时打印错误。

V4.0.5
20220221
1.增加了芯片类型检测。

V4.0.4
20211210
1.修复了cp_system下载失败。

V4.0.3 
20211202
1.更新fcelf.exe,支持新格式包。
2.更新了image_ec618 agentboot.bin
3.更新了配置参数tool_basedir

V4.0.1 
20210926
1.增加支持EC618。
